# Nastavení vlastních záznamů

## Vlastní intervalové záznamy

Záznamy vytvořené v libovolném zadaném intervalu čtení.

## Vlastní denní záznamy

Záznamy vytvořené na konci meteorologického dne.

### Poznámky

Název souboru:

Tento řetězec se používá k vytvoření úplného názvu souboru protokolu. Bude doplněn datem a příponou .txt,
např. zadáte-li "MyLog", název souboru intervalového protokolu bude MyLog-yyyyMM.txt, denní protokol bude jednoduše MyLog.txt

Datový obsah:

Řetězec se používá k vytvoření dat v souboru protokolu, k určení dat se používají webové tagy.
Datový řetězec bude v souboru protokolu automaticky opatřen předponou data nebo data a času.

Například můžete použít řetězec: <#temp><#hum><#SoilTemp1>
Pro další kontrolu výstupu můžete také použít modifikátory ve webových tazích, jako je tento: <#temp rc=y><#hum><#SoilTemp1 dp=2 rc=y>

Note:

Je důležité použít stejný oddělovač polí jako v Cumulus MX pro ostatní data v souborech.
Oddělovač polí je:- ""